H κλίμακα σκληρότητας του Mohs

Το 1812 ο Γερμανός Μεταλλειολόγος Frederich Mohs (1773-1839) πρότεινε μια κλίμακα που αφορούσε την σκληρό-τητα των ορυκτών. Επέλεξε τα συγκε-κριμένα δέκα ορυκτά γιατί ήταν εύκολα διαθέσιμα. Η κλίμακα δεν είναι γραμμική αλλά κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετη. Από τότε η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σκληρότητας των υλικών. Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι τιμές σκληρότητας διαφόρων κοινών υλικών.
2.5 | Νύχια
2.5–3.0 | Χρυσός, 'Αργυρος
3.0 | Κέρμα χαλκού
4.0-4.5 | Πλατίνα
4.0-5.0 | Σίδηρος
5.5 | Λάμα μαχαιριού
6.0-7.0 | Γυαλί
>7.0 | Ατσάλι
1 | Tαλκ
2 | Γύψος
3 | Ασβεστίτης
4 | Φθορίτης
5 | Απατήτης
6 | 'Αστριος
7 | Χαλαζίας
8 | Τοπάζι
9 | Κορούνδιο
10 | Διαμάντι