## Δραστηριότητα "ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ"

Στο πεδίο που εμφανίζεται κάθε φορά πρέπει να απαντήσεις με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ

1. Οι φθορείς πτήσης χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα πτερύγια κλίσης για τον έλεγχο του αεροσκάφους, όταν αυτό είναι σε πτήση.

2. Το πτερύγιο κλίσης υψηλής ταχύτητας είναι μικρότερο από το αντίστοιχο πτερύγιο χαμηλής ταχύτητας και χρησιμοποιείται για μικρές στροφές, όταν το αεροπλάνο έχει σταθερή πορεία.

3. Οι φθορείς εδάφους χρησιμοποιούνται προκειμένου να μειώνουν την αντίσταση του αέρα.

4. Το πτερύγιο κλίσης χαμηλής ταχύτητας κινείται πάνω-κάτω για ανύψωση ή περιστροφή του αροπλάνου σε χαμηλές ταχύτητες.

5. Τα πτερύγια χείλους προσβολής μειώνουν την επιφάνεια του φτερού εξασφαλίζοντας μικρότερη δυναμική άνωση σε χαμηλές ταχύτητες.

6. Κατά την απογείωση, ο πιλότος κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς, προκειμένου να αυξήσει το εμβαδό της επιφάνειας του φτερού και να προκύψει έτσι μεγαλύτερη δυναμική άνωση σε χαμηλή ταχύτητα.

7. Κατά την προσγείωση, οι φθορείς εδάφους πρέπει να είναι κλειστοί, ώστε να έχουμε μικρή δύναμη αντίστασης του αέρα.