Εφαρμογές

Η γυαλιστερή επιφάνεια ενός αυτοκινήτου έχει δημιουργηθεί από εμβύθιση σε ένα χημικό λουτρό που περιέχει ιόντα χρωμίου, στο οποίο κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε το μεταλλικό χρώμιο να προσκολλάται στα μέρη που πρόκειται να επιμεταλλωθούν. Ο σκοπός της επιμετάλλωσης αυτής είναι η παραγωγή μιας λείας επιφάνειας, ώστε το αυτοκίνητο να φαίνεται όμορφο αλλά και να προστατεύεται από τη σκουριά.

Λύστε το πρόβλημα:

Σε πείραμα ηλεκτροεναπόθεσης χαλκού η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που κυκλοφορεί στο κύκλωμα κατά τη χρονική διάρκεια Δ t =1min είναι I =100mA.

α) Υπολογίστε των αριθμό των ατόμων του χαλκού που εναποτίθεται κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια Δt στο αρνητικό ηλεκτρόδιο. Δίνεται το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο |e|=1,6 x10-19 C

β) Αν η τάση η οποία εφαρμόζεται μεταξύ θετικού και αρνητικού ηλεκτροδίου είναι V =10V, υπολογίστε την αντίσταση του κυκλώματος.